Описание товара

Это возможно благодаря быстрому монтажу без необходимости заливки бетонной стяжки и расчёта мощности — мы сделали этот процесс максимально удобным и легким. Вы можете использовать нагревательные маты Electrolux с любым напольным покрытием и в помещениях различной конфигурации. Инновационные технологии, высокая эффективность, экономия электроэнергии, удобство и гарантированная безопасность — вот на что мы делаем акцент, создавая нагревательные маты Electrolux. Доверьте главное — комфорт, уют и тепло вашего дома профессионалам Electrolux.

Муфта, соединяющая нагревательную часть мата и монтажный провод, имеет практически такой же диаметр, как нагревательный кабель: идеальный вариант для укладки с минимальным поднятием уровня пола. Для максимальной безопасности и длительной эксплуатации предусмотрена высококачественная двойная изоляция греющих жил, выдерживающая до 4000 В пробивного напряжения. Оптимальная мощность нагревательных матов Electrolux Eco Mat — 150 Вт/м2 способствует созданию максимально комфортного микроклимата в сухом или влажном помещении — там, где это необходимо.